!!!!Ввод в ПКЗО — ПОЛНЫЙ ВВОД СВЕДЕНИЙ ПО ОБЪЕКТУ.

Задание: обеспечить автоматизированный ввод в ПКЗО сведений
1) о координатах характерных точек границ объектов недвижимости (далее — он) (далее — загрузка координат),
2) типа действия с он (далее — ТИП),
3) внесения пояснений по каждому он (ДАЛЕЕ - ПОЯСНЕНИЯ).
4) внесение кадастровый кк (при необходимости) (ПОКА НЕ ДЕЛАЕМ)
5) внесение методов и погрешностей (ПОКА НЕ ДЕЛАЕМ)

по миф файлам и данным, внесенным в таблицу (Исходная таблица) необходимо загрузить в ПКЗО (ГБД) Миф файлы и данные по он (при сопоставлении нескольких условий), вывод результата осуществить в ексель таблицу (Итоговая таблица), которая должна содержать все данные из Исходной таблицы и новые данные-результат работы программы.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
Исходная таблица, mif-файлы, программа ПКЗО с загруженной ГБД.

Как запускать программу обсудить:
перед запуском программы 13 открыть ПКЗО с необходимой ГБД ???

В случае если в ПКЗО (ГБД) в отношении ОН, указанных в Исходной таблице, уже содержатся сведения, подлежащие загрузке, то при запуске программы, такие сведения должны бать внесены заново (т.е. старые сведения заменяются на новые).

1. ЗАГРУЗКА
Исходная таблица содержит перечень кадастровых номеров ОН, в отношении которых необходимо осуществить загрузку данных (столбец КН — первый столбец).
В отношении каждого ОН необходимо выполнить:
1.1. загрузку координат
1.2. внесение ТИПА
1.3. внесение пояснений
Результат загрузки  - создание ексель-файла Итоговая таблица (пример приложен).

1.1. ЗАГРУЗКА КООРДИНАТ
Координаты границ загружаются посредством загрузки mif-файла.
Из Исходной таблицы по кадастровому номеру ОН осуществляется поиск соответствующего mif-файла по его названию (знак : заменен на пробел или _(нижнее подчеркивание), может быть ситуация без _ и без пробелов, текстовые символы не учитываются).
ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ (выполняется в следующей последовательности):
1) сопоставление КН ОН в Исходной таблице на наличие mif-файла: если mif-файл не найден, то далее ЗАГРУЗКА не выполняется и в Итоговой таблице:
в столбце «Результат загрузки» (двенадцатый столбец) указывается «не загружено»,
в столбце «Причина незагрузки» (тринадцатый столбец) указывается идентификатор ошибки «НЕТ МИФ».
2) сопоставление площади по mif-файлу и площади в Исходной таблице, указанной в столбце «S определенная, кв.м.» (седьмой столбец) (!!! выполняется только для земельных участков — столбец «вид ОН» (второй столбец) указано «ЗУ»: если площади не сопоставлены (не равны), то далее ЗАГРУЗКА не выполняется и в Итоговой таблице:
в столбце «Результат загрузки» (двенадцатый столбец) указывается «не загружено»;
в столбце «Причина незагрузки» (тринадцатый столбец) указывается идентификатор ошибки «площадь»;
в столбце «Площадь по МИФ» (четырнадцатый столбец) указывается площадь по mif-файлу с округлением до 1 кв.м.
3) поиск в ПКЗО КН ОН: если КН ОН не найден в ПКЗО, то далее ЗАГРУЗКА не выполняется и в Итоговой таблице:
в столбце «Результат загрузки» (двенадцатый столбец) указывается «не загружено»;
в столбце «Причина незагрузки» (тринадцатый столбец) указывается идентификатор ошибки «НЕТ КН»;
4) проверка в ПКЗО наличия ВЫПИСКИ ОБ ОН из ЕГРН по ОН: если по ОН в ПКЗО отсутствует загруженная ВЫПИСКА ОБ ОН, то далее ЗАГРУЗКА не выполняется и в Итоговой таблице:
в столбце «Результат загрузки» (двенадцатый столбец) указывается «не загружено»;
в столбце «Причина незагрузки» (тринадцатый столбец) указывается идентификатор ошибки «НЕТ ВЫПИСКИ»;
5) сопоставление Вида ОН в Исходной таблице (столбец «Вид ОН», второй столбец) и в ПКЗО: не вид ОН не сопоставлен (сведения не идентичны), то далее ЗАГРУЗКА не выполняется и в Итоговой таблице:
в столбце «Результат загрузки» (двенадцатый столбец) указывается «не загружено»;
в столбце «Причина незагрузки» (тринадцатый столбец) указывается идентификатор ошибки «ВИД ОН».

1.2. ВНЕСЕНИЕ ТИПА
!!!!!Осуществляется после ЗАГРУЗКИ КООРДИНАТ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ.
ПО ПУНКТУ 1.2. ЕСЛИ ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ НЕ ПРОЙДЕН, ТО И ЗАГРУЗКА КООРДИНАТ ПО ОН НЕ ПРОВОДИТСЯ.
ТИП в ПКЗО по каждому ОН может быть уточняемым или исправляемым.
Для ОН с указанием в столбце «Тип» (пятый столбец) Исходной таблицы «уточнение» в ПКЗО указывать ТИП «уточняемый».
Для ОН с указанием в столбце «Тип» (пятый столбец) Исходной таблицы «РО» в ПКЗО указывать ТИП «исправляемый».
ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ:
Для ОН с ТИПОМ «уточняемый» в ПКЗО у ОН должны отсутствовать сведения о границах: если в ПКЗО у ОН с типом «уточняемый» имеются границы, то ЗАГРУЗКА КООРДИНАТ (П. 1.1.) И ВНЕСЕНИЕ ТИПА (П.1.2.) не выполняются и в Итоговой таблице:
в столбце «Результат загрузки» (двенадцатый столбец) указывается «не загружено»;
в столбце «Причина незагрузки» (тринадцатый столбец) указывается идентификатор ошибки «ТИП».

!!!!!В случае выявления нескольких ошибок при проведении ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ, то в Итоговой таблице в столбце «Причина незагрузки» (тринадцатый столбец) через запятую перечисляется идентификаторы ошибок.

1.3. ВНЕСЕНИЕ ПОЯСНЕНИЙ
В отношении ОН с видом  — ЗУ  пояснения обязательны для внесения.
В отношении Он с видом — ОКС пояснения указываются в случае необходимости.
Пояснения вносятся в ПКЗО из двух столбцов в следующей последовательности:
- внести текст из столбца «Реквизиты и наименование документов - обоснование опр.границ» (девятый столбец), далее добавить знак пробела. Если вконце текста не стоит знак «.» (точка), то добавить знак «.»(точка) после текста, а затем добавить знак пробела;
- внести текст из столбца «Пояснения по границам» (восьмой столбец).

2. РЕЗУЛЬТАТ ЗАГРУЗКИ — ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
По результатам загрузки должен быть сформирован ексель файл, содержащий все данные из Исходной таблицы, также дополнительные столбцы:
«Результат загрузки» (двенадцатый столбец), в которой в случае загрузки сведений указывается «загружено»;
«Причина незагрузки» (тринадцатый столбец), в которой при необходимости указываются идентификаторы ошибок;
«Площадь по МИФ» (четырнадцатый столбец), в котором указывается площадь по mif-файлу с округлением до 1 кв.м., если сведения по ОН не загружены в связи с непройденным входным контролем при сверке площади (описано ранее).


